
                                 V4.05 alpha

Данная версия эмулятора была успешно проверена на следующих видеоадаптерах:

Cirrus Logic     - 5420 ISA, 5424 ISA, 5428 VLB, 5429 VLB, 5446 PCI
S3               - Trio 64V+ PCI, Trio 64UV+ PCI, ViRGE PCI, ViRGE/VX/DX PCI
Trident          - 8900 ISA, 9000b ISA, 9000c ISA, 9000i ISA
Matrox           - Mistique 3D PCI
Paradise         - PVGA 1A ISA
MXIC             - 86000 ISA
Oak Technologies - OTI 037 ISA
ATI              - Mach 64
Tseng Labs       - ET 4000 ISA (2theMax), ET 4000 VLB, ET 6000 PCI Vision Magic

Частоты используемых разверток находятся в диапазоне допустимых даже
для обычного VGA-монитора:

HFreq = 31.2 - 31.5 kHz         \ стандартный видеорежим
VFreq = 70 Hz                   / (опция /o)

HFreq = 31.2 - 31.5 kHz         \ альтернативный видеорежим
VFreq = 57 - 58 Hz              / (опция /i)

Горизонтальная частота развертки колеблется в пределах 31.2-31.5 kHz в зависи-
мости от используемой видеокарты.

На текущий момент обнаружен ОДИН VGA адаптер, на котором эмулятор работает
некорректно: 

>>> S3 PS805 VLB

(неверная эмуляция регистра рулонного сдвига). У меня не было возможности
проверитьэмулятор на других VGA-картах (особенно интересуют клоны ATI и Realtek.
Просьба проверить).

Не забывайте, что для работы эмулятора необходимо наличие достаточного
количества свободной EMS-памяти (при работе с образом диска ~ 1.2 MB EMS,
что достигается только на компьютерах с 4MB RAM и более). При использовании
EMM386.EXE в файле CONFIG.SYS должны присутствовать следующие записи:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM H=255 D=64

(пути к файлам HIMEM.SYS и EMM386.EXE могут быть другими, например
D:\WINDOWS\EMM386.EXE). Не забывайте, что если EMM386.EXE был установлен
с параметром NOEMS, то эмулятор работать НЕ БУДЕТ!


Для того чтобы запустить эмулятор в монохромном видеорежиме:

bk11_eml /m

Запуск в цветном видеорежиме:

bk11_eml /c

Стандартные параметры CRTC (совместимы с большинством VGA мониторов):

bk11_eml /o

Нестандартные параметры CRTC (размер картинки увеличен по вертикали):

bk11_eml /i

Запуск в режиме БК-0010 + Бейсик:

bk11_eml /b

Запуск в режиме БК-0011М:

bk11_eml /a

Параметры командной строки можно комбинировать. Например:

bk11_eml /m /b - запуск эмулятора в моно видеорежиме, эмулировать БК10+Бейсик

Для того чтобы запустить игрушку KING'S VALLEY находящуюся на винчестере 
IBM PC в файле в формате .BIN:

bk11_eml /b valley.bin

Выход из эмулятора - F12. Вызов конфигурационного меню - F11.
Переключение mono/color - Scroll Lock. Вызов отладчика - Control F11

Работа с файлами-образами дисков БК (.IMG) описана в основной документации.
