
Q. Как мне просто запустить игрушку в формате .BIN?
A. Шаг 1. Следует переписать нужный BIN файл в ту директорию где находятся
   файлы эмулятора (и файл BK11_EML.COM).
   Шаг 2. набрать команду DOS: BK11_EML /B GAME.BIN, где GAME.BIN - имя
   запускаемой программы, например FLASSE.BIN.

Q. Эмулятор не запускается вообще. Что делать?
A. Во-первых, Ваш компьютер должен иметь процессор 386 или выше.
   Во-вторых, видеоадаптер должен быть совместим с VGA (и сконфигурирован
   на цветной режим работы).
   И наконец, для эмулятора должно быть достаточное количесто свобоной 
   EMS памяти. Если одно из этих требований не выполнено, то эмулятор
   попросту не будет работать.

Q. Эмулятор запускается, но виснет сразу после запуска или работает
   "со странностями".
A. Возможно, Ваш EMM386.EXE был установлен с параметром NOEMS.
   Уберите NOEMS из списка параметров EMM386.EXE в CONFIG.SYS.
   Если Вы используете другой менеджер памяти (например QEMM), то сконфигури-
   руйте его таким образом, чтобы прикладным программам была доступна
   EMS память и EMS page frame находился выше адреса A000h.

Q. Ипользует ли эмулятор математический сопроцессор IBM PC?
A. Нет.

Q. В игре Plate Д.Романтовского в эмуляторе таймер останавливается на 9:47
   и прекращает отсчет времени. Как можно было не заметить такую явно 
   серьезную ошибку?
A. Plate ведет себя точно также на моей личной РЕАЛЬНОЙ БК-0011М. Драйвер
   системного таймера в эмуляторе основан на исследовании поведения реальной
   БК. Кое-кто скажет, что на моей БК был сломан таймер. Я скажу, что Plate
   использует системный таймер некорректно.

Q. У меня в эмуляторе не работает Revolt для БК-0011М!
A. Перед запуском Revolt отключите перехват EMT 36 через конфигурационное 
   меню (F11, E).

Q. Эмулятор работает слишком медленно на моем компьютере.
A. Компьютер, на котором РЕАЛЬНО можно работать в эмуляторе должен
   иметь процессор 486SX или DX с частотой 80 MHZ или выше.

Q. В эмуляторе не работают программы использующие скроллинг.
A. Если Ваш VGA-адаптер отсутствует в списке INCOMPAT.TXT, то сообщите о типе 
   Вашей видеокарты автору (e-mail: new_energy@usa.net).

Q. Эмулятор запускается, но картинка искажена или отсутствует (нет 
   синхронизации).
A. Некоторые Super-VGA адаптеры могут использовать отличные от стандартных
   параметры sequencer/crtc для видеорежимов 640x200 и 640x350 EGA.
   Также возможно Вы изменили refresh timings с помощью одной из
   програм типа S3REFRESH.EXE (S3), TVGACRTC.EXE (Trident), CLMODE (Cirrus
   Logic), VMODE (Tseng и Realtek) и им подобных. Попробуйте восстановить
   стандартные частоты разверток или же запускайте эмулятор с ключом /O.

Q. В эмуляторе не работают мои любимые "классические" игрушки: ZOOM, DIDAY,
   SKIN_DIVING и др. фирм SW corp, BIL corp и RDA corp. Что делать?
A. Запускайте эмулятор в режиме БК-0010 (ключ /B). В режиме эмуляции БК-0011М
   многие старые игры не работают из-за различий в архитектуре БК-0010 и
   БК-0011М. Неработосопсобность данных программ является следствием не ошибок
   в эмуляторе, а некорректно написанным кодом, не рассчитанным на исполнение
   в среде БК11. Данные игры также не работают на реальной БК-0011М. Кроме
   того, существуют специально адаптированные версии многих "некорректных"
   игр, переделанные для БК11.

Q. Я подключил к эмулятору собственное дисковое ПЗУ располагающееся по адресу
   160000, но оно не работает - нет обращения к дисководу!
A. Ваше ПЗУ имеет нестандартный адрес начала процедуры записи-чтения дискового
   сектора. В первоначальных (оригинальных, автор - Саяпин А.А.) дисковых ПЗУ
   253 и 326 для БК-0011(М) данная подпрограмма начиналась с адреса 160372. 
   Некоторые дальнейшие версии ПЗУ сохраняли совместимость в этом плане с 
   оригинальными прошивками (например линия 327 и ПЗУ от Anco), некоторые
   (особенно рассчитанные на работу с винчестером, например т.н. "Самарское"
   ПЗУ) - нет. Измените в конфигурационном файле строчку IOEntry=160372 на
   правильный адрес.

Q. На чем написан твой эмулятор?
A. 100% Ассемблер IBM PC, компилируется borland tasm for DPMI версий 3.2, 4.0.
   Без использования подпрограмм на языках высокого уровня.


				Сообщения об ошибках:
				=====================


Allocating primary EMS pool ........ Fail, unable to continue!

Ваш копьютер не имеет необходимого объема свободной EMS памяти для
первоначальной инициализации структур данных эмулятора (208 KB), или
же у Вас вообще не установлен менеджер EMS памяти (EMM386, QEMM, 386MAX).
Эмулятор не будет запускатся. Установите одну из вышеперечисленных прогамм.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (06) - 80386 or better required but not detected

Ваш компьютер основан на устаревшем процессоре (8088/8086 или 80286). Эмулятор
не работает на этих процессорах.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (07) - Color VGA required, unable to continue

Видеоадаптер в Вашем компьютере не соответствует стандарту VGA (т.е. это
может быть CGA, EGA, MDA или Hercules, а также какая-либо нестандартная карта
VGA, на которой не работает обычная процедура обнаружения), или же Ваша VGA
была сконфигурирована на монохромный режим работы (подключена к монохромному
VGA монитору). Работа эмулятора с таким адаптером невозможна.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (01) - Unable to check EMS status due to realmode CPU state

Процессор в Вашем компьютере работает в реальном режиме работы; EMS память
недоступна; эмулятор работать не может. Следует установить какой-либо менеджер
памяти типа EMM386, QEMM или 386MAX. Эти программы переключают процессор в
защищенный режим работы и организуют доступ к EMS памяти.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (04) - EMS allocation failed at file XXXXXXXX.XXX

Произошла ошибка во время загрузки в EMS-память образа БК-диска с именем
XXXXXXXX.XXX. Скорее всего EMS-памяти просто не хватило. Запуск эмулятора
возможен; для этого уберите ссылку на файл XXXXXXXX.XXX из конфигурационного
файла эмулятора (BK11_EML.CFG) в разделе drive table setup. Файл BK11_EML.CFG
имеет обычнй текстовый формат и может быть отредактирован с помощью любого
DOS-редактора текстов. Ссылка на образ диска может выглядеть например следующим
образом:

A:=*IMG\DOS-B11.IMG

Чтобы исключить обращение к данному образу диска во время загрузки эмулятора,
можно просто поставить перед этой строкой точку с запятой (;)

;A:=*IMG\DOS-B11.IMG

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (05) - Cannot load XXXXXXXX.XXX

Ошибка во время загрузки образа диска. Файл XXXXXXXX.XXX может быть поврежден
или отсутствовать, а также находиться в неправильном каталоге. Исправьте или
уберите ссылку на этот образ диска из файла BK11_EML.CFG (см. выше).

------------------------------------------------------------------------------

Testing required ROM files ........... Failed, Bad or Missing XXXXXXXX.ROM

                                    или

?BK_EML (03) - Required file missing: XXXXXXXX.ROM

В директории в которой находится запускаемый файл BK11_EML.EXE отсутсвует
указанный образ ПЗУ БК. Продолжение выполнения эмулятора невозможно. Убедитесь
что у Вас есть все файлы из комплекта поставки эмулятора. Также возможно что
Вы запускаете эмулятор из неправильного каталога.

------------------------------------------------------------------------------
