
		   Кросс-ассемблер БК-0010/11М

     Данная программа предназначена для компилирования исходных
  текстов в формате TURBO, ASM11 для БК-0010/11М.
  На выходе получается .BIN - файл откомпилированной для
  БК программы (формат файла: АДРЕС ЗАГРУЗКИ - 2 Байта, ДЛИНА NNN
  в байтах -  2 Байта, ИСПОЛНЯЕМЫЙ КОД - NNN Байт).
  Также создаются .LST файл, содержащий листинг программы в
  формате MACRO-11, и .MAP файл, содержащий список меток и их адреса.
     Ассемблерный код совместим с форматом TURBO - БК (обязательным
  является расположение в одной строке не более одного оператора или
  псевдокоманды.
     Также поддерживаются директивы условной компиляции в формате
  ASM11 - БК.

     Запуск из командной строки:

     ASM <имя_файла> [<опции>]
     опции:
     -l запретить создание .LST файла
     -m запретить создание .MAP файла
     -k исходный файл в формате TURBO - БК (для импортированных из
     эмулятора БК файлов. При этом создается дополнительный файл .BAK,
     содержащий перекодированный текст. Перекодировка КОИ-8 -> ASCII не
     осуществляется.)
     -aNNN задать загрузочный адрес компиляции (аналог .PSECT NNN)

     Вспомогательная программа KOI8 осуществляет перекодировку
  текстовых файлов из КОИ-8 в ASCII.

     Программа отлаживалась с использованием эмулятора БК-11 Алексея
  Савельева.

  1997 А.Осипов
