             PRO TSX/plus 6.1

    Наше предприятие предлагает Вам  осуществить  генерацию  и
настройку в соответствии с Вашими пожеланиями и потребностями,
а также адаптацию под национальный алфавит операционной систе-
мы TSX для ЭВМ "Электроника-85" ("Professional-350"). При  ге-
нерации может быть обеспечена уникальная возможность превраще-
ния Вашего персонального  компьютера  в  многопользовательскую
систему путем подключения от двух (обычная конфигурация МС0585)
до шести (при наличии мультиплексора) дополнительных  термина-
лов. К стандартным функциям TSX  могут  быть  добавлены  новые
возможности (расширенный набор команд, улучшенный редактор ко-
мандной строки и т.д.). TSX достойно  заполняет  пробел  между
недостаточными возможностями RT-11 (ФОДОС, РАФОС)  и  громозд-
костью и неповоротливостью всех диалектов RSX-11, UNIX (OС РВ,
ПРОС, ДЕМОС, ИНМОС). При работе в среде TSX сохраняется полная
преемственность с RT-11 (SJ, FB и XM мониторы).

    Если Вы хотите получить от Вашего персонального компьютера
"Электроника-85" максимальную отдачу - используйте TSX!

    - TSX - это высокопроизводительная операционная систе-
      ма разделения времени, поддерживающая мультизадачный
      и многопользовательский режимы.

    - Команды монитора TSX совместимы с командами монитора
      RТ-11:

    - TSX поддерживает большинство системных вызовов RT-11.

    - Многие программы, составленные для RТ-11, будут  вы-
      полнятся без модификаций под  управлением  TSX.  Это
      относится и к системным программам RТ-11, таким  как
      PIP, DUP, DIR, LINK, MACRO.

    - TSX использует XM-версию драйверов RT-11.

    - TSX предоставляет возможность работы  с  расширенной
      памятью (виртуальные массивы и виртуальные  оверлеи,
      именнованные области в расширенной памяти).

    - Объем, занимаемый файлами, необходимыми  для  работы
      TSX, на различных внешних устройствах, может  сильно
      колебаться в зависимости от выбранного набора систе-
      мных возможностей. При специальной конфигурации  TSX
      может быть запущен с одного флоппи-диска.

    - TSX может одновременно поддерживать широкий круг за-
      даний и языков  программирования,  включая  FORTRAN,
      BASIC, PASCAL, MACRO, C и MODULA-2.

    В дополнение к основными функциональным возможностям RT-11,
TSX реализует дополнительные функции, такие как обработка окон,
кэширование данных и каталогов, работу с разделяемыми  файлами,
спулинг медленных устройств, обмен сообщениями между заданиями,
поддержку задач реального  времени,  поддержку  реентерабельных
разделяемых систем, пользовательский командный язык,  командные
файлы с параметрами, авторизацию доступа к системе.

    В  дополнение  к  стандартным  возможностям  TSX,   имеется
редактор командной строки с изменяемым размером буфера и специ-
альными, связанными с его работой,  командами  системы.  Значи-
тельно расширены возможности установки промптера системы.  Име-
ется возможность автоматического получения актуальной  информа-
ции.


    Генерация TSX осуществляется  из  дистрибутива  заказчика.
Более подробную информацию можно получить по телефону:

	     135-23-70 Потемкин М.И.
	     вторник, пятница с 14.30 до 18.00
