		Краткое описание продукта

    Предлагаемый программный продукт представляет собой  исправ-
ленные и  дополненные  компоненты  стандарного  дистрибутива  ОС
TSX-Plus. Модификации подверглись следующие компоненты:
    - Редактор командной строки;
    - Клавиатурный монитор;
    - Терминальная подсистема;
    - Драйвер устройства DW:;
    - Подсистема кэширования дисковых обменов;
    - Инициализация CL-линий.

		Редактор командной строки

    Стандартный  редактор   командной   строки   OS   TSX   имел
ограничения на количество запоминаемых строк. В новой версии ко-
личество запоминаемых строк задается при генерации операционной
системы.

                Клавиатурный монитор
                
    1. Для работы с редактором командной строки  вводится  
дополнительная команда SHOW BUF, которая показывает содержимое 
буферов редактора командной строки и текущую команду в буфере.
Команда SH SL расширена таким образом, что  кроме  обычной 
информации  показывает  количество буферов для запоминания команд.

    2. Расширены возможности команды SET PROMPT "промптер".
В стандартной версии промптер - это не более восьми печатных 
символов.
Возможности  промптера  были  расширены  аналогично
таковым в операционной системы MS DOS. Теперь в  промптер  можно
включать  спецсимволы  для  управления  дисплеем  и  для  вывода
дополнительной  информации. 


            Работа с накопителем на жестком диске

    Изменения в драйвере DW и в алогритме кэширования позволили 
увеличить скорость обмена почти до теоретически возможной. 
Кроме того, при новом алгоритме кэширования в кэш не попадают 
загружаемые программы. Как следствие, можно выделять меньше места 
под кэш. По нашему опыту, 50 блоков оказывается достаточно в 
большинстве случаев. Больший кэш имеет смысл только при
трансляции файлов большого объема многопроходными  трансляторами.


                Изменения в терминальной подсистеме

    Подсистема эмуляции терминала PI.TSX и модуль управления 
окнами изменены для работы с русскими буквами. В настоящее 
время реализованы следующие наборы символов:

    Завершающий символ
    ESC-последовательности          Набор символов
    выбора алфавита

    B (102)                             ASCII
    0 (060)                             Псевдографика
    1 (061)                             Русские буквы

Кроме того, из терминальной подсистемы убраны таблицы  западно-
европейских национальных шрифтов и клавиатур, что позволило со-
кратить объем терминальной подсистемы вдвое.


            Инициализация CL-линий

    Исправлены ошибки в алгоритме инициализации, из-за которых
правильно сгенерированные CL-линии оказывались недоступны для 
работты.
