ДИАМС (MUMPS) для PDP-11

В этом архиве лежат посекторные копии дискет ДВК с контроллером MY
[физический формат сектора совместим с PC, двусторонняя, 10 секторов 
на дорожке, 80 дорожек (некоторые из дискет могут иметь 81-82-83 
дорожки, файлы, на всякий случай, сделаны из расчета на 83 дорожки)].

Файлы типа BUP - образы дискет от программы BUP (Backup/Restore)
Файлы типа DSM - образы монтируемые тома DSM-11
Файлы типа RT - образы обычных дискет MY для ОС RT-11 

Для установки ДИАМСа надо загрузить ДВК с дистрибутива, выполнить
то, что просит программа установки (нужен винчестер DW 5-10-20M),
заттем, не помню, то ли она сама попросит поставить диск с утилитами,
то ли надо будет его смонтировать и что-то запустить.

Для печати документации смонтировать диск с документацией и запустить
программу %RNOR (или %RN, точно уже не помню).
