Софта нет, TSX 6.1 или 6.0.1, точно уже не помню. В общем, лови!..
чуть больше 2.5М, в архиве 10 дисков MY по 800К (1600 блоков) каждый.

Кстати, pls, дай глянуть твою TSX.


Всего доброго!
А. Забайрацкий.
--- GoldED+/W32-MINGW 1.1.5 ... IP-point. Location: г. Караганда, Казахстан
* Origin: LD0:/SЯУЕЕЗЕ; AРЕ ЫОУ СУРЕ? (2:5020/830.68)



There isn't really much to install, you just run it under RT-11.
There is a version for the XM monitor (what I run), and one for the SJ/FB monitor.
Sadly, the documentation for V2.1 is not online (and I don't have it).
I figured out what I did from the V1 documentation.
The only cryptic part is the configuration file.
I'm running it on real hardware (11/73), not an emulator, under RT-11XM V5.03 sysgenned for multiterminal operation.
Does SIMH simulate the DZ11 for multiterminal operation?

Thanks, you've given me a clue to check: SYSGEN-ed RT11 with DZ11 support might be important as a pre-requisite.
P.S. Yes, SIMH has support for DZ11.